石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司
清洁生产信息公示
《河北省生态环境厅办公室关于开展2026年全省清洁生产审核工作的通知》将石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司列入强制清洁生产审核企业名单，依据《清洁生产审核办法》（国家发展改革委、国家环境保护部 第38号令），结合石钢公司实际生产运行情况，公示如下信息：
石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司清洁生产信息公示表
	项    目
	内    容

	企业名称
	石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司

	厂址
	河北省石家庄市井陉矿区世纪大道北侧、贾凤路西侧

	行业类别
	黑色金属冶炼和压延加工业

	法定代表人
	张海宁

	主要原辅料
	电极、合金、石灰石、废钢、焦炭、生铁

	主要能源
	天然气、电、水

	2025年主要产品产量
	粗钢（万t）
	182.64

	
	大棒材（万t）
	37.29

	
	小棒材（万t）
	59.14

	
	中棒材（万t）
	58.77

	
	高线（万t）
	6.09

	
	石灰（万t）
	8.17

	2025年能源消耗量
	天然气（万t）
	10001.02

	
	电（万kWh）
	155895

	
	水（万t）
	265.5




续上表
	项    目
	内    容

	2025年能耗指标
	炼钢工序单位产品能耗（kgce/t）
	60.3
	单位产品能耗准入值（kgce/t）
	≤64

	
	轧钢工序（棒材）单位产品能耗（kgce/t）
	55.7
	单位产品能耗准入值（kgce/t）
	≤56

	
	轧钢工序（线材）单位产品能耗（kgce/t）
	42.1
	单位产品能耗准入值（kgce/t）
	≤46

	破碎废气排放口（DA050）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.43
	许可排放浓度限值
	10

	大棒2#加热炉废气排放口（DA51）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.547
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.865
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	8.745
	
	150

	地下受料槽废气排放口（DA052）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.092
	许可排放浓度限值
	10

	压块废气排放口（DA053）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.5
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	ND
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	2
	
	150

	大棒轧机废气废气排放口（DA54）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	4
	许可排放浓度限值
	10

	大棒1#2#台车炉废气排放口（DA055）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.2
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	ND
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	45
	
	150

	剪切废气排放口（DA056）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.15
	许可排放浓度限值
	10

	大棒1#加热炉废气排放口（DA058）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.547
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.547
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	18.516
	
	150

	大棒1#修磨方坯废气排放口（DA059）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	5.3
	许可排放浓度限值
	10

	1#2#3#立式连铸切割与火焰清理废气排放口（DA060）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.945
	许可排放浓度限值
	10



续上表
	项    目
	内    容

	1#2#3#立式连铸机中间包浇铸废气排放口（DA061）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.189
	许可排放浓度限值
	10

	大棒修磨废气排放口（DA062)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.3
	许可排放浓度限值
	10

	大棒抛丸废气排放口（DA063)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	3
	许可排放浓度限值
	10

	1#2#LF精炼废气排放口(DA064)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.133
	许可排放浓度限值
	10

	高线罩式退火炉废气排放口(DA065)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.18
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	ND
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	11.7
	
	150

	2#合金制样废气排放口(DA066)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.1
	许可排放浓度限值
	10

	灰石制样废气排放口(DA067)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.9
	许可排放浓度限值
	10

	渣剂、耐材制样废气排放口(DA068)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.1
	许可排放浓度限值
	10

	精整3#抛丸废气排放口(DA069)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	8.8
	许可排放浓度限值
	10

	1#合金制样废气排放口(DA070）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.1
	许可排放浓度限值
	10

	1#钢渣一次处理废气排放口（DA071)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.9
	许可排放浓度限值
	50

	3#棒材连续退火炉废气排放口(DA072)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.06
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	1.089
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	36.302
	
	150





续上表
	项    目
	内    容

	2#钢渣一次处理废气排放口（DA073)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.1
	许可排放浓度限值
	50

	钢渣二次处理废气排放口（DA074）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.6
	许可排放浓度限值
	50

	精整2#抛丸废气排放口（DA75）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.9
	许可排放浓度限值
	10

	2#电炉废气排放口(DA076)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.805
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	3.227
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	9.158
	
	150

	
	二噁英排放浓度
	ng-TEQ/m3
	/
	
	0.5

	精整1#2#修
磨废气排放口（DA077）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.9
	许可排放浓度限值
	10

	石灰石转运废气排放口（DA078)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.884
	许可排放浓度限值
	10

	2#电炉废气排放口(DA079)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.169
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	2.981
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	7.200
	
	150

	
	二噁英排放浓度
	ng-TEQ/m3
	/
	
	0.5

	成品白灰转运废气排放口(DA080)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.362
	许可排放浓度限值
	10

	1#棒材连续退火炉废气排放口(DA081)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.742
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.626
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	29.083
	
	150

	白灰竖窑废气排放口(DA082)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.526
	许可排放浓度限值
		10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.410
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	18.066
	
	150

	精整1#抛丸废气排放口(DA083)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.5
	许可排放浓度限值
	10

	3#LF 精炼废气排放口(DA084)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.61
	许可排放浓度限值
	10



续上表
	项    目
	内    容

	中棒1#加热炉废气排放口(DA085)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.452
	许可排放浓度限值
		10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.452
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	21.302
	
	150

	中棒1#2#定尺锯切割废气排放口(DA086)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.8
	许可排放浓度限值
	10

	中棒精轧废气排放口(DA087)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.4
	许可排放浓度限值
	10

	中棒150 抛丸废气排放口(DA088)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.4
	许可排放浓度限值
	10

	中棒100/150修磨废气排放口（DA089)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.1
	许可排放浓度限值
	10

	中棒 2#加热炉废气排放口(DA090)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.616
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.481
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	4.159
	
	150

	中棒3#4#定尺锯切割废气排放口(DA091)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.6
	许可排放浓度限值
	10

	高线加热炉废气排放口(DA092)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.497
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	0.558
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	4.706
	
	150

	高线精轧废气排放口(DA093)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.2
	许可排放浓度限值
	10

	小棒加热炉废气排放口(DA094)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	0.122
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	1.488
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	18.067
	
	150

	小棒1#2#3#定尺锯切割废气排放口（DA095）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	7.7
	许可排放浓度限值
	10

	小棒精轧废气排放口（DA096）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.9
	许可排放浓度限值
	10



续上表
	项    目
	内    容

	2#RH 精炼抽真空废气排放口（DA097）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	2.1
	许可排放浓度限值
	10

	2#RH 真空槽离线烘烤废气排放口（DA098）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	/
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	/
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	/
	
	150

	炼抽真空废气排放口（DA099）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	1.2
	许可排放浓度限值
	10

	空槽离线烘烤废气排放口(DA100)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	/
	许可排放浓度限值
	10

	
	二氧化硫排放浓度
	
	/
	
	50

	
	氮氧化物排放浓度
	
	/
	
	150

	水处理废气排放口(DA101)
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	4.8
	许可排放浓度限值
	10

	大棒 2#方坯修磨废气排放口（DA102）
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	/
	许可排放浓度限值
	10

	2025年污染物排放量
	颗粒物排放量
	t/a
	212.21
	年许可排放量
	212.43

	
	二氧化硫排放量
	
	59.84
	
	201.61

	
	氮氧化物排放量
	
	202.53
	
	695.95

	危废产生和妥善处置情况
	(1)石钢公司生产过程中不涉及有毒有害物质使用。
(2)石钢公司生产过程中产生一定量的危险废物。石钢公司生产过程中产生的危险废物包括废油、废离子交换树脂、浊环水系统污泥、铁路专用线隔油池产生的油泥、实验室废液、在线监测设备废液、废水乙二醇、废油漆桶、废油桶、电炉除尘灰、电炉废旧布袋、废液压油、实验室沾染酸、碱、重金属的容器、废铅蓄电池等产生后直接送有资质单位处置，危废随产随清不落地，不设危废暂存间。

	依法落实环境风险防控措施情况
	石钢公司针对突发环境事件制定有应急预案，并在石家庄市生态环境局井陉矿区分局备案，备案号：130107-2023-003-H，公司根据应急预案定期进行培训和演练。目前正在对应急预案进行修订。
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